규격서

품 명	(한글)	3차원 프린터	(영문)	3D Printer
모델명	uPrint SE 3D Printer
수 량	1		단 위	식
제조사	STRATASYS		제조국
규 격	□장비크기 : printer and one material bay 635(w)x660(d)x787(h)mm(25x26x31in) □무게 : 76kg(168lbs) □제작크기 : 203 x 152 x 152 mm □사용전력 : 220-240 VAC 50/60 Hz, minimum 7A dedicated circuit □적층두께 : 0.254mm □모델재료 : ABS Plus □Support 재료 : 물에 녹는 재료 □운용 Software : STL 파일의 방향 설정 및 슬라이싱을 쳐줄 수 있어야 하며 장비에 맞는Tool path를 생성시켜야 함 □네트워크 : Ethernet TCP/IP 10/100 base T
부속품	□Soluble Support Clean Station(세척기) - 1ea □Machine Table(전용테이블) - 1ea □P430XL Model Spool Ivory(688cc)(주 재료) –1ea □SR-30XL Soluble Support Spool(688cc)(보조 재료) – 1ea □uPrint SE Modeling Bases(case of 24)(제작 받침대) – 1ea □Ecoworks Cleaning Agent(case of 24)(세제) – 1ea
기 타	□납기 : 계약 후 30일 이내 납품 □설치 및 검증 : 공급자는 협의된 장소에 납품 및 설치하고 구매자의 검수(확인)를 받아야 한다. □교육 : 필요 시 구매자의 설치 장소에서 1일간 실시한다. □무상 보증 기간 : 설치 후 1년간

특 징	이 장치는 적층 제작 기술의 하나로써 견고한 ABS Plus를 사용하여 시제품을 제작할 수 있어야 하며, 외관검증, 조립 및 기능성 검토용으로 사용할 수 있어야 한다. Catalyst EX software는 3차원CAD에서 개발한 stl file을 자동으로 가지고 와서slice를 하고 필요 시 지지대를 생성하며part 제작 경로를 생성할 수 있으며 전체 작업의 관리, 제작 시간, 재료 상태 및 각종 장비 정보를 제공하여 준다. Part제작 과정에는 작업자가 필요 없는 무인가동 시스템이어야 한다. 0.16”tip이 복수 개 장착된 단일 Head를 사용하며 모델 및 서포트 재료를 추출하여 얇은 층으로 정밀하고 안정되게 적층하여 part를 한층씩 제작한다. 재료는 편리하게 전면 투입하며 마이크로 칩으로 재료의 상태를 전면 표시 부 및 workstation에 표시하여 준다. Waterworks Soluble Support System은 물로 세척을 하여 사용자가 복잡한 내부 형상으로부터 손쉽게 지지대를 제거할 수 있게 하여 준다. 제작과정이 단일 과정으로 간단하여야 한다. 제작효율을 높이기 위해 여러 개의part를 단일 제작 환경에 쌓아놓고 제작할 수 있다. 주 장비 외 특별한 부대설비가 필요하지 않아서 일반 사무실환경에서의 사용이 가능하여야 한다. 제작 완료 및 중단 시 원격지 사용자에게 통지를 하여준다. 안전 조작을 위한 자동 잠금 장치가 있어야 한다. 사용재료는 인체나 환경적으로 무해 무독하여 별도의 기구 없이 작업자가 직접 손으로 만질 수 있어야 하고 필요 시에는 정화처리 없이 버릴 수 있어야 한다. Part 제작 후 후경화 처리작업이 필요 없어야 하며 습도 및 열변형에 강해야 한다. 재료 교체가 간편하여5분 이내에 가능하여야 한다. 장비 이동이 손쉬워야 한다.