규격서

품 명	(한글)	3차원 프린터	(영문)	3D Printer
모델명	MakerBot Replicator
수 량	4		단 위	식
제조사	MakerBot		제조국
규 격	□PRINT 기능: Fused Deposition Modeling □제작크기: 25.2W x 19.9D x 15.0H cm □레이어해상도: 100 microns □제공가능한 필라멘트 : Size: Large: 지름1.75mm, 스풀지름25cm, 스풀폭 4cm, 스풀허브홀 5.08cm, 무게0.9kg □가능한필라멘트: PLA 필라멘트 □빌드플랫폼: PC-ABS □노즐직경: 0.4mm □크기: 52.8W x 44.1D x 41.0H cm □무게: 16 kg □파일형태: STL / OBJ / THING / MAKERBOT □작동시스템: Window (7+), Mac OS X (10.7+), Linux (Ubuntu, Fedora) □연결방법: USB / Wi-Fi / Ethernet □카메라해상도: 320 x 240 □전원: 220V, 60Hz, 0.76-0.43A, 100W □전용S/W : MakerWare (메이커웨어) 제공 □모바일앱(IOS기반)과 클라우드를 사용하여 모바일제어 □스마트 압출기 사용으로 교체가 용이 □카메라부착, 고장진단, 레벨링 지원가능 □모바일앱을 통하여 인쇄상황 실시간으로 확인가능 □필라멘트의 부재를 감지하여 자동으로 프린팅 일시정지 가능
부속품	□스마트압출기1개 □빌드판1개 □빌드판테이프1개 □PLA 필라멘트1개 □USB 케이블1개 □전원코드1개 □3D 프린터전용카메라1대부착 □메이커웨어소프트웨어 □국문매뉴얼
기 타	□납기 : 계약 후 30일 이내 납품 □설치 및 검증 : 공급자는 협의된 장소에 납품 및 설치하고 구매자의 검수(확인)를 받아야 한다. □교육 : 제조사에서 공식 인증한(Certificate) 기술자가 장비설치, 교육, 유지보수 및 A/S 등 숙련된 서비스를 실시하여야 한다. □무상 보증 기간 : 설치 후 6개월

특 징	본 장비는 PLA Filament를 녹여 입체로 출력하는 프린터이다. 쉽게 탈부착이 가능한 Smart Extruder를 사용한다. 모바일어플리케이션을 통해 파트제작이 가능하며, 카메라기능을 사용해 실시간 제작현황 확인이 가능하다. 8.89cm 디스플레이이가 장착되어 있으며, 라이브러리에 엑세스하여 저장해둔 3D 모델파일의 개체를 미리보기할 수 있다. Auto-leveling 기능이 있으며, 파트를 제작하기 전 매번 자동으로 체크하고 진행된다. 전용모바일앱을 핸드폰에 설치하여 3D프린터와 통신할 수 있다. 3D인쇄물의 상황을 모니터링할 수 있으며, 3D프린터에서 알림 및 경고를 수신받을 수 있다.